<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\input mjmac

\hsize=7truein
\vsize=9.5truein
\language=\czech
\chyph

\centerline{\Big Projekt BIRD}
\bigskip
\centerline{\Big\ss (Basic Internet Routing Daemon)}
\bigskip
\centerline{\large\it zpr�va o~stavu projektu ke~dni 10. 11. 1999}

\vskip 0.5in

\leftline{\Large Obsazen�}

\noindent\halign{\quad \hfil # &amp; \quad # \hfil \cr
Vedouc� projektu:	&amp; RNDr. Libor Forst \cr
\noalign{\medskip}
��astn�ci:		&amp; Ond�ej Filip \cr
			&amp; Pavel Machek \cr
			&amp; Martin Mare� \cr
}

\bigskip
\leftline{\Large Specifikace}

   C�lem projektu je vyvinout program umo��uj�c� dynamick� routing
internetovsk�ch protokol� (IPv4 a IPv6) pro opera�n� syst�my kompatibiln�
s~UNIXem (zejm�na pak pro Linux). Tento program komunikuje s~ostatn�mi
routery v~s�ti (respektive jej� ��sti, na n�� se dynamick� routing vztahuje)
prost�ednictv�m standardn�ch protokol� (RIPv2, OSPFv2, BGP4), vym��uje si
s~nimi informace o~topologii s�t� a jej�ch dynamick�ch zm�n�ch a podle takto
zji�t�n� topologie nastavuje routovac� tabulky j�dra OS.

   Program d�le zaji��uje distribuci routovac�ch informac� mezi jednotliv�mi
(jinak na sob� naz�visl�mi) protokoly, p�i�em� tyto informace umo��uje
filtrovat podle pravidel specifikovan�ch v~jednoduch�m programovac�m
jazyku, ��m� lze mimo jin� realizovat policy-based routing, kter�
je jinak dostupn� pouze v~drah�ch komer�n�ch routerech.

   Projekt si rovn� klade za c�l vyu��t nejnov�j��ch vymo�enost�
modern�ch UNIXov�ch OS, jako jsou v�cen�sobn� routovac� tabulky, netlink
apod.

   Router bude mo�no za b�hu ovl�dat prost�ednictv�m ��d�c�ch p��kaz�
p�ed�van�ch po lok�ln�m socketu. To zahrnuje v�pis stavov�ch informac�
cel�ho syst�mu (routovac�ch tabulek, topologick�ch map protokolu OSPF,
atributov�ch tabulek BGP a jin�ch �daj� nezbytn�ch pro spr�vce s�t�)
a zejm�na zm�nu konfigurace bez nutnosti restartu protokol� zm�nami
nedot�en�ch.

\medskip

\leftline{\Large Stav projektu}

   Po ztr�t� jednoho z~�len� t�mu pokra�uje v�voj pon�kud pomalej��m
tempem ne� se p�vodn� o�ek�valo, nicm�n� zad�n� projektu hodl�me splnit
v~cel�m rozsahu a projekt b�hem tohoto �koln�ho roku dokon�it. V~sou�asn�
dob� chyb� zejm�na dokumentace (jej� nyn�j�� podoba se omezuje v�hradn�
na~bohat� koment��e ve~zdrojov�ch textech) a podpora protokolu BGP.

\medskip

\noindent Stav jednotliv�ch ��st� projektu:

\medskip

\halign{# \hfil &amp; \qquad \hfil#\cr
Building system		&amp; 100\%		\cr
J�dro routeru		&amp; 90\%		\cr
Spr�va datov�ch struktur &amp; 80\%		\cr
Podpora IPv4		&amp; 100\%		\cr
Podpora IPv6		&amp; 70\%		\cr
Interface na Linux 2.0	&amp; 100\%		\cr
Interface na Linux 2.2	&amp; 100\%		\cr
Interface na FreeBSD	&amp; 20\%		\cr
Protokol RIP		&amp; 90\%		\cr
Protokol OSPF pro IPv4	&amp; 40\%		\cr
Protokol OSPF pro IPv6	&amp; 10\%		\cr
Protokol BGP		&amp; 0\%		\cr
Interpreter filtr�	&amp; 70\%		\cr
Parser konfigurace	&amp; 70\%		\cr
D�lkov� ovl�d�n�	&amp; 20\%		\cr
Dokumentace		&amp; 0\%		\cr
Online help		&amp; 0\%		\cr
}

\bye
</pre></body></html>